 标明正副本
投标(响应)书
项目名称： 

投 标 （供应商）人（盖公章）：
  年    月   日

一、 投标函

致：

根据贵方关于                     的招标（邀请）文件，我方正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方（投标人）（投标人的名称）全权处理投标有关事宜。

据此函， 签字人兹宣布同意如下：
我们已详细审核全部招标文件（邀请函）及其有效补充文件，按招标文件规定的各项要求，我（公司名称）                     完全响应（招标文件）邀请函中关于                      项目的一切要求，并严格按相关法律、法规、规范、标准规定履行责任和义务。经考察计算，并充分考虑各种因素后，作出如下报价：人民币小写：               万元，人民币大写：            整。
（2）我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
（3）一旦我方中标，我方将根据招标文件（邀请函）的规定，严格履行合同的责任和义务。
（4）本公司承诺：参加本次招标(采购)活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）遵守招标文件中要求的收费项目和标准及该项目的付款方式。

（6）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

                                             地址：

                                             电话：

                               投标人（加盖公章）：

       法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 

日期：    年   月   日

附：1、营业执照证明资料（复印件盖公章、原件备查）
二、法定代表人身份证明书
兹证明 （姓名） 同志，性别     ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。
单位地址：
电    话：
单位全称： 
单位盖章： 
                                 年     月    日
附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。
三、法人授权委托书
本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人 （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就                项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
本授权委托书于       年   月   日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：                        
         职    务：                        
委托代理人签字：                         
         职    务：                         
         电    话：                         
投标人名称（公章）：
日     期：
附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权委托其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近一年内至少一个月社保交纳材料附后）投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书，委托代理人个人居民身份证携带备查；法定代表人及委托代理人须手写签字，否则招标人有权视为该法人授权委托书无效。

报 价 清 单

富民强村1#厂房电力配套设备采购项目投标报价明细表

	编号
	名称
	规格
	单位
	数量
	控制价（含税）
	投标报价（含税）

	
	
	
	
	
	控制单价（元）
	控制合价（元）
	控制单价统一下浮率%
	下浮后投标单价（元）
	下浮后投标合价（元）

	1
	10kV干式变压器
	SCB14-1000，10±2×2.5%/0.4kV，D/yn 11，Uk=6% ，IP40
	台
	1
	130000
	130000
	
	
	

	2
	10kV铠装式金属封闭开关柜
	小车式，10kV，1250A，25kA，真空断路器(带PT)，进线柜
	台
	1
	46500
	46500
	
	
	

	3
	10kV铠装式金属封闭开关柜
	小车式，10kV，630A，25kA，真空断路器，出线柜
	台
	2
	42600
	85200
	
	
	

	4
	400V固定式低压柜(总开关柜)
	固定式(GGD)，400V，总柜，智能型框架式断路器，2000A
	台
	1
	38600
	38600
	
	
	

	5
	400V固定式低压柜(电容器柜)
	固定式，400V，智能型电容器(含电抗器)，300kvar，框架断路器630A
	台
	1
	33800
	33800
	
	
	

	6
	400V固定式低压柜(出线柜)
	400V，馈线，塑壳断路器4*630A
	台
	2
	23000
	46000
	
	
	

	7
	400V固定式低压柜(出线柜)
	400V，馈线，塑壳断路器2*1000A
	台
	1
	22000
	22000
	
	
	

	8
	400V动力柜(设备用)
	400V，1000A、出线塑壳400A*2+250A*2+125A*6
	台
	2
	16000
	80000
	
	
	

	9
	400V动力柜(设备用)
	400V，600A、出线塑壳125A*6+63A*5
	台
	5
	16000
	32000
	
	
	

	10
	直流屏
	直流电源系统，DC220V，10A,40Ah
	台
	1
	18800
	18800
	
	
	

	11
	保护装置
	线路保护，AC20kV及以下（10kV 开关柜内）  柜内已含
	套
	2
	0
	0
	
	
	

	合计（元）
	532900
	/
	/
	


	序号
	主要元器件名称
	品牌参考
	投标人选择品牌

	1
	中压断路器（用于中置柜）
	上海人民，常熟开关，江苏诚翔
	

	2
	塑壳断路器
	上海人民，常熟开关，江苏诚翔
	

	3
	隔离开关
	上海人民，常熟开关，江苏诚翔
	

	4
	框架式断路器
	上海人民，常熟开关，江苏诚翔
	

	5
	电容
	江苏驰升、艾博白云、安科瑞
	

	6
	仪表
	扬州瀚翔、安科瑞、江苏桌特
	

	7
	变压器
	江苏华鹏，江苏大正，江苏凡高
	


附件：品牌选用
说明：

1、所报单价为投标人充分考虑项目实际情况、公司经营情况及各种因素后的自主报价，且不得为零的合理报价。
2、所报单价均包含提供相关货物所产生的一切费用（包括开具发票所缴纳的税费、行政办公费、通讯燃料费、设备费及设备运输费、相关工作人员薪金及送货配合服务等所有费用）。
3、投标人编制报价必须响应招标文件所列的参数要求（详见附件三），且所报价格须按照控制单价统一下浮，不得超过控制单价，超过控制单价者视为无效投标，作废标处理。

4、设备主要元器件应为本次招标人推荐的品牌（详见附件四及其说明），如投其他品牌可以选用进口知名品牌如西门子、施耐德、ABB，也可以选择国内上海主板或深圳主板上市的品牌，其他品牌将视作无效投标。
5、投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写投标品牌，且供货阶段原则上不得更换投标品牌。

6、本表报价为最终报价，此前投标文件报价内容与此内容不一致的，一律以此表为准。 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：  
日期：        年      月

五、提交原件清单目录
	目 录
1
2
3
4
.
◆ 供应商提供的证明材料原件（企业资质、资信、人员资格、业绩证明等需提供备查的原件，只颁发电子版的证书提供彩色打印件）须列出清单目录盖章后随原件一起递交，清单目录未列出的视为无法提供原件，由此造成的后果由供应商自负。  

                                      


六、服 务 承 诺
	服务承诺：（投标人对招标文件（邀请函）中的“服务要求”接受的，须在投标文件的“服务承诺”中逐条进行响应和表述，也可根据本单位的情况增设服务承诺）
                          投标人全称（加盖公章）：
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年  月  日


